	

	采购项目名称
	前置软件服务器集成实施

	采购项目类型规格及主要技术参数
	下表配置要求中“参数/服务内容”

	采购项目预算金额
	490000元

	是否进口产品
	否

	拟采购项目安装地点
（具体到科室或房间）
	信息化机房

	以前购买相同（或类似）
项目情况
	福州市“智慧疾控”信息化建设项目（一期）有采购国产服务器供内控平台使用

	配置要求：

货物/服务名称
规格型号（货物类填写）
参数/服务内容
单位
数量
数据应用服务器

数据应用服务器
主机：2U机架式服务器：支持双路国产Hygon处理器；支持≥32个内存插槽：≥1个RJ45管理网口，支持远程管理服务器：支持1+1冗余电源；提供上架导轨

处理器：≥2*海光C86（2.2GHz,220W, 32C）
内存：≥4*64GBDDR4-3200MHz硬盘：≥2*SSD 3.84T SATA Read 2.5英寸

阵列卡：≥2G高速阵列卡*1（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）

网络接口：≥4*GE

电源：≥2*800W

保修：三年原厂服务

台

1
算力服务器

算力服务器
主机：2U机架式服务器：支持双路国产Hygon处理器：支持≥32个内存插槽；≥1个RJ45管理网口，支持远程管理服务器；支持1+1 冗余电源：提供上架导轨

处理器：≥2*海光C86（2. 2GHz, 220W,32C）
内存：≥4*64GBDDR4-3200MHz硬盘：≥2*2.4TB 10K SAS 2.5英寸

阵列卡：≥2G高速缓存（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）*1
网络接口：≥2*GE+2*10GE（含多模光模块）

国产通用GPU：≥2*（FP16 224TFlops、FP32 56TF1ops、PCIe Gen4.0*16 lane、64G显存）

电源：≥2*1300w

保修：三年原厂服务

台

1
备份服务器

备份服务器
主机：2U机架式服务器：支持双路国产Hygon处理器：支持≥32个内存插槽；≥1个RJ45管理网口，支持远程管理服务器；支持1+1冗余电源：提供上架导轨处理器：1*C86（2. 2GHz, 180W,24C）
内存：≥64GBDDR4-3200MHz

硬盘：≥2*8TB7.2K SATA、英寸3.5

阵列卡：≥2G高速缓存（支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）*1
网络接口：≥4*GE

电源：≥2*800W

保修：三年原厂服务

台

1
高级服务器操作系统

国产服务器操作系统

高级服务器操作系统（内核版本4.19），要求在安全可靠测评结果公告（2023年第1号）操作系统目录中。保修：三年原厂服务
套

3
集成实施服务

集成实施与维护服务

配套提供以下服务：
1.负责前置软件服务器、操作系统的安装部署，提供现场实施所需的辅材（包括网线、光纤模块、标签等）。

2.负责服务器端CA认证与数据加密的联调；
3.网络配置：将服务器安装在疾控内网区，接入现有的安全设备；协助业务协调密码机厂商和前置软件系统厂家接入疾控现有的密码机执行敏感数据加密改造任务；同时调试相关端口，使其能够与国家/省疾控、区县疾控，以及基层公共卫生机构等的前置平台联通；
4.安全加固：提供操作系统安全关键补丁加固，关闭不必要服务、共享、远程桌面弱口令，安装杀毒软件；
5.自备CDP持续数据保护工具一套，为前置系统提供数据自动实时备份服务，能够满足RPO毫秒级的数据备份与恢复要求；
6.配合业主与前置软件厂商完成软件的部署；

7.为上述服务内容提供三年的运维服务。

项
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